高密度电法
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产品用途	
· 堤防隐患探测（如对江河大堤的蚁穴，鼠洞和软弱夹层及裂缝的高分辨率探测）
· 煤矿采空区、卡斯特地区的溶洞、山体滑坡等地质灾害勘探
· 厂房地基、公路、桥梁、铁路、人防工程、水文工程等高分辨率工程地质勘探
· 金属与非金属矿产资源勘探及地热勘探
产品特点
· EDGMD系统高密度分为两大种类：集中式和级联式，可根据用户的需求推荐最优的配套方案。
· 一机多能：仪器具有长导线激电仪、二维/三维高密度电阻率仪、二维/三维高密度激电仪和中功率短导线发射机六种功能。
· 多模式支持：支持十八种工作模式，采用全数字化自动测量，可对自然电位、漂移及电极极化进行自动补偿。
· 丰富的人机交互界面：采用安卓手机或平板操作，可显示色块图、剖面曲线、等值线图，支持数据查询，数据异常报警、电极屏蔽和剔除、异常点重测、地形校准等功能。
· 便捷的数据回传方式：可通过蓝牙、微信、QQ等通讯工具远程转发数据。 



屏蔽电极和剔除电极
电极屏蔽可解决因接地不良引发的数据异常
电极剔除可解决电极触点损坏引发的数据异常
[image: E:\刘行\仪器及软件图片\高密度软件截图\电极管理.png][image: E:\刘行\仪器及软件图片\高密度软件截图\加标示框的图\屏蔽电极断面图.png]




色标判断异常点重测功能
触控操作，点选或框选异常点进行重测
[image: E:\刘行\仪器及软件图片\高密度软件截图\加标示框的图\多点重测.png][image: E:\刘行\仪器及软件图片\高密度软件截图\加标示框的图\区域重测.png]



自电变化曲线
可以方便的测量查看自电变化曲线
[image: E:\宣传册\宣传册资料\高密度电法\新功能图片\自电变化.png]


剖面曲线
测量完成后可查询测线的剖面曲线
[image: E:\宣传册\宣传册资料\高密度电法\新功能图片\断面曲线.jpg]

等值线图
测量完成后可查看测线的等值线图，并可设置等值线等级，方便发现地质异常
[image: E:\宣传册\宣传册资料\高密度电法\新功能图片\等值线图.png]


滚动测量
支持前滚动和后滚动两种滚动方式，支持任意设置滚动电极个数，每次滚动测量系统自动提示如何移动电缆








技术指标
 电压测量范围：±60V
  电压测量精度：±0.1%±1个字
  电压最高采样分辨率：5nV
  输入阻抗：≥50MΩ
  视极化率测量精度：±0.2%±1个字
  电流测量范围：6A
  电流测量精度：±0.1%±1个字
  电流最高采样分辨率：10nA
  50HZ工频干扰抑制：80dB
  SP补偿范围：±10V
发射部分：
  最大供电电压：1500V
  最大供电电流：6A
  最大输出功率：9000W
  供电脉冲宽度：1～60s，占空比1:1
其它：
  工作温度：-10℃～50℃，95%RH
  储存温度：-20℃～60℃
  仪器电源：内置12V6Ah锂电（或外接12V电源）,可连续工作30小时以上
  重量：5.7Kg
  体积：339mm×295mm×152mm 


工程案例
科研/教育
[image: 未标题-2.jpg]
地质调查
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资源勘查
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考古
[image: image.png][image: image.png]
[image: E:\宣传册\宣传册资料\高密度电法\高密度\1.jpg]

工程勘查
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三维实例
[image: ]
· 使用EDGMD-2C分段集中式高密度，采用蛇形布线方式可进行电阻率和激电三维断面扫描
· 当高密度电缆不够的时候，可采用有限的布线，滚动测量
· 也可使用二维断面平等测量后组合覆盖更大区域
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反演图

配套产品
	序号
	产品
	说明

	1
	EDJD-3多功能直流电法仪
	级联式/集中式

	2
	EDDY-600电源箱
	级联式/集中式

	3
	级联式电缆
	级联式

	
	集中式电缆
	集中式

	4
	EDFD-12级联式转换器
	级联式

	5
	EDHJ-60/EDHJ-120多路电极转换器
	集中式

	6
	铜电极
	级联式/集中式
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