EDYC系列岩石样品电性测试仪
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1.产品用途
· 仪器可以测试岩石样品的电阻率、极化率、半衰时、衰减度等电性参数，也可根据用户要求增加相应参数测量。
· EDYC-1岩石样品电性测试仪可对岩石标本的时间域激发极化参数电阻率、极化率、半衰时、衰减度等电性参数测量.
· [image: D:\市场部\软件著作权\新文档 2019-01-30 12.21.04_2.jpg]EDYC-2岩石样品电性测试仪可对岩石标本的时间域电性参数测量，也可进行频谱激发极化参数测量
2.产品特点
· 仪器采用Android智能终端无线遥控；
· 测量参数可以远程传输；
· 实时显示衰减曲线、频谱曲线；
· 操作简单，智能化程度高，数据存储容量大。

3.技术指标
测量通道：
1. 电压通道：±30V，±0.1% ±1个字，24位A/D 
2. 输入阻抗：≥50MΩ
3. 视极化率测量精度：±0.1％±1个字
4. 采样频率范围100-10KHz，采样率50K
5. 电流通道：0—10mA连续可调，±0.1% ±1个字，24位A/D 
6. 50Hz工频干扰压制优于80dB
7. 断电延迟时间：50ms～1000ms分二十档
8. 测量电压分辨率 0.01uV
9. 频谱激电相位测量精度<1mRad (1Hz)
10. 叠加次数1—9999（自动叠加）
供电通道：
1. 最大供电电压：±30V
2. 供电电流：0μA～10mA连续可调，可设定
3. 供电周期（时间域）：4S、8S、16S、24S、32S、64S、256S，可设定
4. 供电波形（时间域）：+On、Off、-On、Off，占空比可设定，双极性
5. 供电波形（频率域）：自定义
[image: C:\Users\df-1\Documents\Tencent Files\1908577278\FileRecv\截图00.png]其它：
1、 Android智能手机无线操控，触屏显示,远程数据传输。支持Windows系统操作。
2、 数据存储容量16GB
3、 实时显示测量衰减曲线及频谱曲线波形
4、 外形尺寸：360mm×290mm×170mm
5、 重量：4.9 Kg
6、接口WIFI、Bluetooth、以太网


4.配套产品
· 一台EDYC-X岩石标本电性测试仪主机；
· 一台岩石样品电性能测试架；
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