产品介绍
ICSEM智能可控源电磁法测量系统
	     ICSEM智能可控源电磁法测量系统是在完成的国家重大科技项目成果基础上，由重庆顶峰地质勘探仪器有限公司和中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所联合研发的创新成果。该系统采用独特设计，具有工作频率高，抗干扰能力强，分辨率高等特点。可广泛应用于水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿产资源等勘探领域，适合300米深度的勘查工作。

系统特点：
1、 智能化工作：发—收自动同步，一键完成测量，实时数据监控并显示测量成果；
2、 超音频测量：最高频率超过110kHz，可实现3米—300米的精细测量；
3、 多参量观测：即可获取传统CSAMT的视电阻率参数，还可获取单独由电场或磁场计算的视电阻率参数；
4、 多信息融合：通过多参量数据处理，可压制浅表不均匀地质体的影响和CSAMT的近区畸变，提高探测分辨率。

主要技术指标
A、 发射机部分指标
[bookmark: OLE_LINK1]★发射电压：300V；
★发射电流：10A；
★发射频率：1Hz～110kHz；
★同步精度：50ns；
★保护功能：过压、过流、过载、过温；	
★数据传输：WIFI或千兆以太网；
★电池容量：11.1V/9AH；
★尺寸：406mm×330mm×174mm；
★重量：7.6KG
B、 接收机部分指标
★通道数：3通道（2电通道，1磁通道）；
★模数转换：32 bit,1Msps；
★动态范围：145dB；
★工作频带：110KHz～1Hz；
★输入范围：16Vpp；
★输入阻抗：电通道：10MΩ，磁通道：100KΩ；
★同步精度：50ns；
★数据传输：WIFI或千兆以太网；
★电池容量：11.1V/18AH；
★尺寸：335mm×160mm×255mm	
[bookmark: _GoBack]★重量：5.3KG
C、磁传感器性能指标：
★带宽：110KHz～1Hz；
★供电：20mA@±12V；
★灵敏度：100mV/nT；
★尺寸：Φ50mm×650mm


联系方式
	办公室电话：023-63067305
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